***Прогноз уровней воды от 24 августа 2013 года***

на р. Амур на участке г.Благовещенск - г. Николаевск-на-Амуре

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пункт** | **Максимальные уровни за период наблюдений, см,**  **(год)** | **Фактические уровни воды 23 августа**  **(изменение**  **за сутки)** | **Максимальные**  **ожидаемые**  **уровни, см**  **(даты)** | **Отметка выхода воды на пойму,**  **см** | **Отметка опасного явления (ОЯ), см** | **Примечание** |
| **Амурская область** | | | | | | |
| Благовещенск | 895  (1958) | 800  (-8) | Максимум прошел 16 августа с отметкой 822 см | 510 | 800 |  |
| Константиновка | 930  (1984) | 912  (0) | Максимум прошел 18 августа с отметкой 924 см | 500 | 750 |
| Поярково | 875  (1928) | 816  (0) | Максимум прошел 16-18 августа с отметкой 833 см | 500 | 750 |
| Иннокентьевка | 1090  (1928) | 1073  (-4) | Максимум прошел 20 августа с отметкой 1083 см | 640 | 930 |
| **Еврейская АО** | | | | | | |
| Пашково | 1803  (1984) | 1802  (+4) | 1800-1810  (24-25 августа) | 1300 | 1600 | . |
| Екатерино- Никольское | 1138  (1928) | 1131  (+4) | 1130-1135  (24-25 августа) | 800 | 1000 |
| Нагибово | 1162  (1984) | 1202  (+3) | 1200-1220  (24-26 августа) | 800 | 1100 |
| Ленинское | 935  (1984) | 1019  (+6) | 1020-1040  (26-28 августа) | 620 | 850 |
| Нижнеспасское | 566  (1959) | 652  (-2) | 650-700  (25-28 августа) | 250 | 500 |
| **Хабаровский край** | | | | | | |
| Хабаровск | 642  (1897) | 720  (+4) | 750-780  (26-28 августа) | 300 | 600 |  |
| Елабуга | 637  (1959) | 685  (+10) | 750-780  (28-31 августа) | 300 | 550 |
| Троицкое | 502  (1951) | 511  (+12) | 550-620  (28-31 августа) | 250 | 450 |
| Малмыж | 613  (1951) | 591  (+13) | 650-670  28-31 августа | 270 | 560 |
| Комсомольск-на- Амуре | 701  (1959) | 634  (+21) | 720-750  (30 августа-  3 сентября) | 300 | 650 |
| Нижнетамбовское | 861 (1951)  888\* (1957) | 725  (+21) | 800-850  (1-4 сентября) | 450 | 750 |
| Циммермановка | 678 (1959)  835\* (1957) | 602  (+14) | 650-700  (3-6 сентября) | 420 | 750 |
| Мариинское | 617  (1915) | 395  (+14) | 550-600  (4-7 сентября) | 250 | 550 |
| Богородское | 551 (1960)  604\* (1973) | 340  (+8) | 500-550  (5 –8 сентября) | 180 | 500 |
| Тахта | 578 (1995)  708\* (1957) | 438  (+3) | 530-580  (8-11 сентября) | 390 | 550 |
| Николаевск–на-Амуре | 271 (1988)  417\* (1957) | 155  (+4) | 250-300  (9-12 сентября) | 150 | 350 |
| Примечание:  Максимальные уровни за период наблюдений приведены за период открытого русла,  \* - уровни воды при весеннем ледоходе. | | | | | | |