***Прогноз уровней воды от 29 августа 2013 года***

на р. Амур на участке г.Благовещенск - г. Николаевск-на-Амуре

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пункт** | **Максимальные уровни за период наблюдений, см,**  **(год)** | **Фактические уровни воды 29 августа**  **(изменение**  **за сутки)** | **Максимальные**  **ожидаемые**  **уровни, см**  **(даты)** | **Отметка выхода воды на пойму,**  **см** | **Отметка опасного явления (ОЯ), см** | **Примечание** |
| **Амурская область** | | | | | | |
| Благовещенск | 895  (1958) | 593  (-56) | Максимум прошел 16 августа с отметкой 822 см | 510 | 800 |  |
| Константиновка | 930  (1984) | 795  (-43) | Максимум прошел 18 августа с отметкой 924 см | 500 | 750 |
| Поярково | 875  (1928) | 747  (-31) | Максимум прошел 16-18 августа с отметкой 833 см | 500 | 750 |
| Иннокентьевка | 1090  (1928) | 1021  (-27) | Максимум прошел 20 августа с отметкой 1083 см | 640 | 930 |
| **Еврейская АО** | | | | | | |
| Пашково | 1803  (1984) | 1769  (-14) | Максимум прошел 24 августа с отметкой 1802 см | 1300 | 1600 | . |
| Екатерино- Никольское | 1138  (1928) | 1114  (-8) | Максимум прошел 24 августа с отметкой 1132 см | 800 | 1000 |
| Нагибово | 1162  (1984) | 1191  (-4) | Максимум прошел 24-25 августа с отметкой 1202 см | 800 | 1100 |
| Ленинское | 935  (1984) | 1043  (+4) | 1050-1060\*\*  (31 августа-  2 сентября) | 620 | 850 |
| Нижнеспасское | 566  (1959) | 682  (+20) | 700  (31 августа-  2 сентября) | 250 | 500 |
| **Хабаровский край** | | | | | | |
| Хабаровск | 642  (1897) | 756  (+15) | 770-780  (30 августа –  4 сентября) | 300 | 600 |  |
| Елабуга | 637  (1959) | 715  (+7) | 750-780  (31 августа –  4 сентября) | 300 | 550 |
| Троицкое | 502  (1951) | 553  (+10) | 600-650  (3-6 сентября) | 250 | 450 |
| Малмыж | 613  (1951) | 670  (+16) | 700-750  (4-7 сентября) | 270 | 560 |
| Комсомольск-на- Амуре | 701  (1959) | 739  (+17) | 800-850  (5-8 сентября) | 300 | 650 |
| Нижнетамбовское | 861 (1951)  888\* (1957) | 838  (+21) | 900-950  (6-9 сентября) | 450 | 750 |
| Циммермановка | 678 (1959)  835\* (1957) | 684  (+16) | 730-780  (8-11 сентября) | 420 | 750 |
| Мариинское | 617  (1915) | 484  (+22) | 600-650  (9-12 сентября) | 250 | 550 |
| Богородское | 551 (1960)  604\* (1973) | 407  (+16) | 550-600  (10–13 сентября) | 180 | 500 |
| Тахта | 578 (1995)  708\* (1957) | 475  (+6) | 580-620  (12-15 сентября) | 390 | 550 |
| Николаевск–на-Амуре | 271 (1988)  417\* (1957) | 184  (+4) | 280-320  (12-15 сентября) | 150 | 350 |
| Примечание:  Максимальные уровни за период наблюдений приведены за период открытого русла,  \* - уровни воды при весеннем ледоходе, \*\*- прогноз будет уточняться при поступлении информации с КНР. | | | | | | |